**Strekkfjærer:** 

* Oppgi portens størrelse, bredde x høyde i cm. og vekt om det er mulig. Antall fjærer pr. port?
* Oppgi fjærens lengde i cm, uten bøylene i endene. NB! Fjæren må være helt i sammen uten strekk!
* Oppgi utvendig diameter i mm
* Tell 10 tråder (viklinger) der fjæren er helt sammen og uten skader og oppgi målet i mm.

Mål nøyaktig! Vi har 20 forskjellig trådtykkelser mellom 3,1 og 7,0mm

Et bilde som inneholder skrue, servise i tinn

Automatisk generert beskrivelse

**Torsjonsfjærer:**

* Oppgi portens størrelse, bredde x høyde i cm. og vekt om det er mulig.
* Antall fjærer pr. port og type beslag, SL32, LHF18 eller LHB13, ev. spesialbeslag høyløft/takfølge.
* Oppgi fjærens lengde i cm, uten konene i endene. NB! Fjæren må være helt i sammen og uten spenning!
* Oppgi innvendig diameter i mm – vår standard er 67mm men vi har også noe 45mm. (2 5/8 eller 1 ¾ tomme)
* Tell 10 tråder (viklinger) der fjæren er helt sammen og uten skader og oppgi målet i mm.

Mål nøyaktig! Vi har 10 forskjellig trådtykkelser mellom 5,2 og 7,5mm

* Oppgi om det er en sort merket, høyre montering,

Et bilde som inneholder speil

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder bakke, servise i tinn, lukk, utstyr

Automatisk generert beskrivelse

* eller rød merket venstre montering

Et bilde som inneholder servise i tinn, skrue

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder speil, verktøy, saks

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder lukk, utstyr

Automatisk generert beskrivelse

NB! Selve fjæren kan værer galvanisert eller sort stål. Settskruene er alltid røde!

Et bilde som inneholder tekst, enhet

Automatisk generert beskrivelse

Smør/olje kun den bevegelige delen av fjæren. Ikke der den er fast i konene/endefestene.